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 说明：“★”号标注的内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效投标处理。本项目采购产品的参数要求均应为范围值，以下如有定值参数，实为满足采购需求的最低技术要求，其目的是为了方便供应商直观的把握产品技术要求和特点，非唯一指定意思，供应商可以提供等于或优于该项参数的投标产品，并在技术响应偏离表中明确偏离情况。
1、 [bookmark: _Toc140132812][bookmark: _Toc3921][bookmark: _Toc163492886][bookmark: _Toc155185889]★采购清单
	包号
	项目包名称
	预算金额（万元）
	最高限价（万元）
	数量
	所属行业
	备注

	1
	动态心电图机
	24
	22.5
	1台
	工业
	/

	2
	视野分析仪
	45
	32.38
	1台
	工业
	/

	3
	电子直肠系统
	25
	21
	1台
	工业
	/

	4
	多导睡眠记录仪
	25
	18.6
	1台
	工业
	/

	5
	临床教学人体模型一批
	38.59
	31.8538
	1批
	工业
	/

	最高限价合计
	126.3338万元


[bookmark: hbzc_第三章_hwqd_c_采购清单_40_10_r_n]要求说明
	政府采购强制/优先采购：
节能产品
	强制类：依据财库〔2019〕19号文的规定，响应产品为《节能产品政府采购品目清单》以“★”标注的政府强制采购产品内容的，须提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书，实行强制采购。

	
	非强制类：依据财库〔2019〕19号文的规定，响应产品为《节能产品政府采购品目清单》内容的，须提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书，给予该项产品价格1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	政府采购
优先采购：
环境标志产品
	依据财库〔2019〕18号文的规定，响应产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内容的，须提供国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书，给予该项产品价格1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	进口产品
	采购清单要求中注明“进口产品”的标的。可使用进口产品参加投标竞争。

	适宜中小企业提供
	采购清单要求中注明“适宜中小企业提供”的标的，应当按照招标文件要求全部或部分由联合体提供或进行合同分包。

	合同分包
	采购清单要求中未注明“允许分包”的标的，不得合同分包。
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[bookmark: _Toc256000034][bookmark: _Toc102119868][bookmark: _Toc494561954][bookmark: _Toc122685177][bookmark: _Toc117244369][bookmark: _Toc102114935][bookmark: _Toc511889432][bookmark: _Toc102116037][bookmark: _Toc107561287][bookmark: _Toc102056233][bookmark: _Toc102057733][bookmark: _Toc30223][bookmark: _Toc102116167][bookmark: _Toc117244484][bookmark: _Toc511894510]三、执行的相关标准、规范采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

[bookmark: _Toc102056234][bookmark: _Toc117244370][bookmark: _Toc256000035][bookmark: _Toc122685178][bookmark: _Toc102119869][bookmark: _Toc4116][bookmark: _Toc102057734][bookmark: _Toc511894511][bookmark: _Toc511889433][bookmark: _Toc107561288][bookmark: _Toc494561955][bookmark: _Toc102116038][bookmark: _Toc102116168][bookmark: _Toc102114936][bookmark: _Toc117244485]四、技术要求说明：下表标注有“▲”和“#”号的条款，为“第五章 评标办法”中“2.技术评分”的评审内容。
本项目采购产品的技术参数要求均应为范围值，以下如有定值技术参数，实为满足采购需求的最低技术要求，其目的是为了方便供应商直观的把握产品技术要求和特点，非唯一指定意思，供应商可以提供等于或优于该项技术参数的投标产品，并在技术响应偏离表中明确偏离情况。
包1、动态心电图机
	设备名称
	动态心电图机
	数量
	1套

	整体要求：
十二导联同步动态心电图记录仪，抗干扰导联线，通用SD卡，专用皮套，AI智能诊断平台，需对接医院HIS，满足临床日常查阅报告功能。

	主要配置清单
	名称
	数量
	主要功能

	
	1、动态心电图记录仪（含分析系统）
	15
	支持十二导联同步动态心电图采集，采集持续时间不少于3天，AI智能诊断平台，需对接医院HIS，满足临床日常查阅报告功能。

	
	2.专用导联线
	30
	支持十二导联同步记录，耐磨损、抗干扰能力强

	
	3.SD卡
	30
	不少于8GB容量，C10及以上读写速率，支持通用品牌

	
	4.专用皮套
	30
	易于装卸，防水，防拉拽

	
	5.诊断工作站
	4
	CPU：同等于12代及以上I5运算能力，16GB及以上内存，1TB及以上SSD，24寸不低于1920*1080显示器*2（双屏显示）



动态心电图机技术参数
1、支持十二导及三通道心电数据采集
2、采样率：≥1000Hz/通道，≥32KHz起搏通道
3、采样精度≥24位
▲4、输入阻抗：≥50MΩ【提供医疗器械注册相关证明】
▲5、耐极化电压：±600mV
▲6、系统噪声：≤15μV【提供医疗器械注册相关证明】
7、共模抑制比：＞100dB
8、频率响应：0.05Hz-100Hz【提供医疗器械注册相关证明】
9、采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览，支持起搏脉冲显示能力
10、数据采集功能：能够连续24小时不间断采集和存储心电数据。
11、支持蓝牙传输功能，将波形数据通过蓝牙方式实时传输到外部终端
▲12、支持NFC标签功能，可通过NFC读卡设备读取机器序列号等信息，提高挂盒效率【提供医疗器械注册相关证明】
13、能记录3DSensor（加速度传感器）数据以及用户事件
14、动态心电分析软件由系统管理、数据管理、心电分析、设备管理等模块组成。
15、动态心电分析软件与经验证的动态心电图设备联合使用，适用于医疗机构对患者动态心电数据的导入、回放、测量与分析、编辑、报告和实时显示，供临床诊断。
16、动态心电分析软件可同时支持60台及以上设备与服务器之间交互，支持同时在线查看、调用及诊断。【提供医疗器械注册相关证明】
17、软件支持通过USB高速电缆、SD卡读卡器、无线蓝牙传输三种方式传输动态心电图数据；
▲18、动态心电图分析软件须独立取得医疗器械注册证件并兼容医院现用动态心电设备原始数据解析。【提供医疗器械注册相关证明】
19、每台设备与服务器之间的连接是独立的，通过TCP/IP协议传输心电数据文件，接收数据并展示心电波形。
20、动态心电分析软件具有自动分析功能；支持用户事件、房早事件、室早事件、心率事件的自动分析；【提供医疗器械注册相关证明】
21、支持心搏检测和分类、心律失常的自动分析、ST段测量、起搏信号检测等自动分析功能，结果作为诊断参考；
22、具有全导联起搏检测功能；起搏器分析模块可用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉；【提供医疗器械注册相关证明】
23、诊断图界面支持自动识别心搏类型，可添加和修改心拍，支持往前或往后批量插入心搏；
24、诊断图界面支持选择片段波形后进行重新解析，支持手动设置无效波形；
25、支持导联纠错功能及分段导联纠错功能；
26、支持全览图、直方图、散点图、K线图、栅栏图、RR间期、PR间期图等功能；
27、全览图可通览整个采集期间的心电图谱，异常波形用颜色标记；
28、支持心率、RR间期、RR间期比直方图；
29、具备Lorenz散点图、差值散点图、组合散点图分析；
30、K线图：支持以K线图的方式展示心搏间期变化；
31、栅栏图：支持以柱状图的形式展示一段时间的平均心率；
32、支持P波反混淆快速区分P波形态差异心搏；
33、支持快速筛查房颤和自动分析房颤功能，根据不同房颤识别强度识别阵发性房颤的功能，快速批量编辑阵发性房颤；【提供医疗器械注册相关证明】
34、支持HRV分析、T波电交替、心率减速力、心率震荡、QTc间期散点图、睡眠呼吸暂停等高级分析功能。【提供医疗器械注册相关证明】
35、支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数；
36、支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博；
37、支持全局撤销，方便医生误操作后可快速恢复至上一步； 
38、支持事件删除和修改，可对事件进行统计和波形展示；
39、支持添加典型图功能；支持统计表格、结论模板、预览打印报告功能；
40、诊断结论:提供诊断结论界面供用户查看已经挑选的典型图，并对全部心搏信息进行自动统计展示，提供诊断结论框供医生填写结论；提供自定义词库供医生快捷选择。【提供相关注册证复印件证明】
41、支持网络化功能，采用专业数据库管理原始数据和报告，支持科室分析终端、医院与分院、医院与社区医院之间进行原始数据的远程传输、管理和共享，并完成与医院HIS的数据对接并且产生的所有费用由投标方承担。

包2、视野分析仪
	设备名称
	视野分析仪
	数量
	1

	主要配置清单
	名称
	数量
	主要功能

	
	事业检查仪系统软件
	1套
	/

	
	响应器
	1个
	/

	
	打印机
	1个
	/

	
	键盘、鼠标
	1套
	/

	
	视野主机
	1台
	/

	
	升降台
	1台
	/



▲1、系统：嵌入式常规操作系统
▲2、自检：开机自检、提供自检结果报告
3、视敏度范围：0-40db
4、视标大小：Goldmann Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ 号视标可调
5、光斑亮度：0-10000asb
6、投影面：非球面投射弧面
7、头部移动方式：颌托上下左右自动移动
8、检查程序：
8.1 静态视野：
8.1.1 （1）阈值检测程序：黄斑（macula）程序、10-2、24-2、30-2、60-4、鼻侧阶梯程序；
8.1.2 （2）阈上值检测程序：中心40（C-40）程序、中心64（C-64）程序、中心76（C-76）程序、中心80（C-80）程序、中央Armaly（C-Armaly）、周边60（P-60）程序、鼻侧阶梯程序、全视野81（FF-81）程序、全视野120（FF-120）、全视野135（FF-135）程序、全视野246（FF-246）程序、全视野Armaly（FF-Armaly）
8.1.3 （3）特殊检测程序：全阈值检测、Esterman单眼检测程序（驾驶员单目）、Esterman双眼检测程序（驾驶员双目）、Superior36检测程序（上半部36）、Superior64检测程序（上半部64）
8.1.4 （4）自定义静态程序
8.2 动态视野：
8.2.1 （1）驾驶员150度水平视野范围检查
8.2.2 （2）动态程序：标准程序、静点程序、暗点程序、盲点程序、自定义动态程序
8.2.3 （3）刺激速度：1-9°/S可调
8.2.4 （4）自定义动态程序
▲9、视标颜色改变：通过光学滤色片自动实现白色、红色、蓝色三种投射光
10、测光系统：开机自动校光，达到光度预测量标准
11、光源方式：单一LED光源
12、视标亮度控制：通过光学玻璃渐进镀膜片改变透光率控制亮度
13、最大检测范围：90°
14、检查距离：300mm
15、瞳孔测量：自动
16、背景光亮度：白色31.5asb、黄色315asb
17、光标颜色：白色、红色、蓝色
18、蓝黄检测，提供蓝黄检测报告
19、患者反应时间：系统默认和根据患者反应自适应2种方式
▲20、具备练习学习程序（全程语音讲解），可以让用户提前适应要检查的程序，提升做视野检测的理解，使检测结果更可靠。
21、全程语音提示
22、固视监测：头位监视、凝视监视、全程眼位视频监视、自动眼位移动
▲23、具备眼位回放功能
24、具备疑虑点重测功能
25、眼固视系统：Heiji/Krakau生理盲点监视、眼位偏移报警、眼位凝视曲线
26、报告单类型至少包含：单次报告、三合一报告、总览报告、筛查报告、GPA分析报告、蓝黄报告、二合一报告


包3、电子直肠系统
	设备名称
	电子直肠镜系统（电子直乙肠镜）
	数量
	1

	主要配置清单
	名称
	数量
	主要功能

	
	主机
	1台
	图像采集，信号转换

	
	监视器
	1台
	提供实时影像观察

	
	手柄摄像机
	1台
	操作控制

	
	肛肠镜影像系统软件
	1套
	图像生成

	
	彩色打印机
	1台
	图文记录

	
	脚踏采集开关
	1台
	操作控制

	
	LED 便携光源
	1套
	提供操作照明

	
	台车
	1台
	设备安装



一、摄像主机
▲1.分辨率：≥3088(H)×2064(V)
2.光学接口：支持各类C-Mount接口定焦及变焦内窥镜光学接口
3.传输接口：USB3.0，数字高速传输，保证图像无拖尾、无延迟，支持热插拔。
4.LED光源，色温：7500k±500K、显色指数：≥92、寿命:≥20000小时、亮度可调节。
5.监视器：分辨率：≥3840×2160、亮度：≥450cd/m²、对比度：≥3000:1
▲6.适用范围：与光学内窥镜或肛门镜配合使用，将内窥镜采集的光学信号转化为电子信号，并传输至显示器进行成像，适用于对人体肛门、直肠、乙状结肠部位的临床检查。（五角星实质性）
▲7.软件功能： 
a) 具有采集图像、填写报告，打印报告的功能
b) 具有将病灶部位在显示器上进行观察、放大、图像冻结、病案管理、储存、再现、对比、测量出病灶部位尺寸并可对病变部位进行图文标注，实现治疗前后对比分析，将观察到的疑点或病灶部位进行图像打印。
8.导光卡口：具有打气通道、活检通道（镜下取活检功能）
二、耗材
▲9.通用开放，可对接所有一次肛门镜、一次性直乙镜
三、计算机系统及肛肠镜影像系统软件
10.处理器≥I3、内存≥8G、固态硬盘≥1T
11.监视器≥27 寸
12.彩色打印机
四、台车及工作环境
13.防腐蚀医疗手推车，隐藏式设计，实现主机、显示器、打印机、键盘、鼠标分区，避免线缆外露杂乱，带开关防缠绕静音轮。
14.使用期限：≥5 年



包4、多导睡眠记录仪
	设备名称
	多导睡眠监测仪
	数量
	1套

	整体要求：
能满足全院各临床科室心电信息化检查需求

	主要配置清单
	名称
	数量
	主要功能

	
	主机
	1套
	工作站电脑

	
	数据终端
	1套
	多导睡眠数据收集、分析

	
	脑、心导联线、腿动传感器、血氧指套、胸腹带连接线
	1套
	数据采集


技术参数
1.设备适用于儿童及成人。
▲2.设备监测参数：脑电≥8导、眼电≥2导（EOG1、EOG2）、下颌肌电≥2导（EMG+、EMG-）、心电≥2导（ECG+、ECG-）、血氧饱和度、脉搏、脉搏波形导联、鼻气流、鼾声、胸/腹式运动导联、5体位、体动、MIC鼾声、语音记录、心率、心率变异性、心肺藕合、动态血压、脉搏传导时间、腿动、模拟气流、压力滴定等通道；
3.有同步音频、同步视频、无线拓展通道，内置≥16GTF存储卡，可连续记录20例以上患者数据的功能；
4.内置可充电锂电池,屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能；
5.TFT彩色显示屏≥2.8寸，显示脑电、心电、口鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态；
▲6.具备通过心电和呼吸信号分析睡眠结构及呼吸事件功能，整体围绕型电感体积描记法（RIP）技术、具备体位和体动传感器采集胸腹运动情况，进行睡眠方面评估，可以对睡眠分期，睡眠潜伏期，睡眠效率，睡眠质量等准确判断；
7.主机一体化设计，血氧、脑电等所有数据采集传感器直接与主机连接；
8.主机数据端口需同时支持数据传输、充电和外接血氧探头功能，通过同一接口可以同时进行数据通讯传输、血氧连接、充电功能和设备升级，无需对设备进行拔卡读取数据；
▲9.可支持任意品牌无创正压呼吸机进行压力滴定实验；
10.可通过内置蓝牙模块实现实时无线数据传输功能，具备无线实时数据观察和主机屏幕数据观察两种方式；
11.MIC鼾声和压力式气流鼾声同时监测；有语音记录功能，软件端具备同步鼾声录音回放功能；
▲12.有集成式一体化脑电线设计、防呆口设计；
13.可设定最低血氧饱和度的阈值，当实时监测过程中的血氧数值低于设定阈值时，中控室电脑端会发出声光提示；
14.可连续无创血压分析脉搏传导时间（PTT）、动态血压（收缩压、舒张压、平均压），记录睡眠过程中血压变化趋势，并可出具动态血压报告。
15.分析软件符合AASM标准（此为美国睡眠医学会制定的睡眠监测与判读国际金标准），可实现睡眠呼吸监测，多发小睡实验、分夜睡眠数据等多层次应用；
16.分析软件具备快速傅立叶变换FFT脑能量频谱分析功能；
17.分析软件具备一键查看心率变异散点图功能，并可出具心率变异分析报告；
18.具备AI智能电脑分析软件，内置成人、儿童分析功能，依据患者年龄自动识别对应不同人群进行数据分析，自动分析过后的数据依然可以手动修改；
19.报告样式可选择PDF、Word、JPG不同格式模版，全中文报告模版，具备多种监测报告模版供临床人员自主选择，支持报告模版自定义编辑修改；
20.软件具有一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中，便于进行科研及其他数据收集操作，同时方便数据统计；
21.具备将记录数据导出为EDF格式文件，可将数据导入至其它软件平台进行数据分析，可进行科研教学、数据收集、跨区域协作；
▲22.具备主机、电脑、同步高清音频、高清视频监测功能的一体化工作站台车设计；
23.使用年限≥7年，软件终身免费更新。



包5、临床教学人体模型一批
	设备名称
	临床教学人体模型一批
	数量
	51套

	
	1、 整体要求：
满足临床技能培训中心日常培训及考核需求

	主要配置清单
	名称
	数量
（套）
	预算金额
（元）
	主要功能

	
	高级成人全身心肺复苏模拟人（除颤版）
	2
	46000
	教学及考核

	
	模拟除颤仪
	2
	17500
	教学及考核

	
	高级人体气管插管训练模型
	2
	6600
	教学及考核

	
	穿戴式环甲膜穿刺模型
	2
	4200
	教学及考核

	
	血压测量手臂训练及考核系统
	2
	16500
	教学及考核

	
	外周穿刺、中心静脉导管插入模型
	2
	8400
	教学及考核

	
	膝关节腔内注射模型
	2
	6800
	教学及考核

	
	皮肤缝合模块套装（4合1）
	20
	1000
	教学及考核

	
	孕妇腹部触诊及胎心监护模型
	2
	8400
	教学及考核

	
	分娩机转示教模型
	2
	4500
	教学及考核

	
	阴道后穹窿穿刺操作模型
	2
	7800
	教学及考核

	
	女性骨盆测量操作模型
	3
	1500
	教学及考核

	
	儿童心肺复苏训练及考核系统
	2
	38000
	教学及考核

	
	儿童腰椎穿刺训练模型
	2
	12000
	教学及考核

	
	婴儿气管插管操作模型
	2
	1800
	教学及考核

	
	儿童气管插管操作模型
	2
	2200
	教学及考核



技术参数
（一）高级成人全身心肺复苏模拟人（除颤版）核心产品
	配置清单

	序号
	名称
	数量
	功能

	1
	成人全身心肺复苏模拟人
	1
	主要用途：成人全身心肺复苏模拟人是一款集教学、训练、考核功能为一体的成人心肺复苏训练模型。可用来练习心肺复苏按压和吹气，电除颤技术、气管插管技术等

	2
	心肺复苏训练及考核系统
	1
	用于监测、反馈并记录心肺复苏按压、吹气以及电除颤、气管插管等数据是否正确

	3
	平板电脑或笔记本
	1
	用于安装心肺复苏训练及考核系统，储存各个学员训练及考核成绩

	4
	收纳箱
	1
	用于收纳存放心肺复苏训练模型及训练用物


1、模拟人皮肤为硅胶材质，环保无异味（为保证使用者安全，投标时需提供专业检测机构出具的材质无毒无害检测报告及硅胶材质检测报告）；
▲2、模拟人上下身分离简单，采用机械旋转方式即可实现连接，无需使用工具。（需提供实物图片）。
3、胸皮厚度不低于4mm。
4、提供不同硬度的弹簧，可模拟不同肋骨按压硬度设计。
5、模拟人头可左右摆动，水平转动180度。
6、可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强，可感知是否有检查脉搏（非必要条件，综合考虑其他条件相同时有此功能者优先）。
7、模拟人头部装有传感器，开放气道可以自动反馈。
8、可练习心肺复苏术。
8.1可行胸外按压
8.2可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道
8.3可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸
8.4心肺复苏术执行标准：符合国家和国际标准并支持自定义标准设置。
9、模拟人兼容Android、Windows、IOS系统。
10、系统可实时监测多项心肺复苏指标：
10.1 可监测心肺复苏按压次数（多按/少按）、按压位置（正确/错误）、按压深度（过大/过小）、按压频率（正确/错误）等参数显示。
11、模型需培有仿真血液循环和通气灯带指示，根据不同心肺复苏操作的质量进行动态反馈（提供实物照片）。
12、可以进行监考，查看管理成绩，设置考试标准，编辑和添加各种场景。
12.1、可进行成绩单管理：记录考核的所有成绩单，成绩单可按照模式和学员姓名进行检索查看或删除。
12.2、包括3种模式，训练模式，考核模式，实战模式，操作前可添加选择CPR练习场景
（1）训练模式：可进行按压深度、按压频率、吹气等单项练习。
12.2.1按压过大、过小、多按、按压位置、吹气过大、过小、过短、过长等有相应提示。
12.2.2可对CPR参数进行设置，操作结束自动弹出成绩单，成绩单可保存。
（2）考核模式：可根据竞赛要求自定义设置参数，具有国赛标准一键设置功能。
12.2.3可记录操作时间、考生编号、姓名、操作用时等。
12.2.4可统计数据：包括但不限于：吹气正确率、吹气错误次数、吹气时间、按压正确率、按压错误次数、按压频率错误、按压间隔过大的次数、CPR循环数、循环中断时间等。
（3）实战模式：符合国家相应操作流程：环境安全，判断意识，判断呼吸，检查脉搏，紧急呼叫，清除口腔异物，安置体位，气道开放，清除口腔异物等；意识判断，脉搏检查。
12.2.5具有多项实战考核指标包含：气道开放、按压位置、按压深度、按压回弹、按压中断，吹气量、吹气时间等。
12.2.6可记录操作时间、考生编号、姓名、操作用时。
12.2.7可统计数据：包括但不限于：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物，AED使用、吹气正确率、按压正确率、按压错误次数、按压频率错误。
13、配有心肺复苏操作垫与收纳箱。
14、配置本设备操作使用二维码，微信扫码可观看操作视频，供使用者学习。（投标时需提供二维码截图）。

（二）模拟除颤仪
	配置清单

	序号
	名称
	数量
	功能

	1
	模拟除颤仪（主机）
	1
	主要用途：本产品为高仿真的模拟除颤仪，具有与真实除颤仪无差别的外形，操作流程与真实除颤仪操作无异，用来练习和考核电除颤术


1、具有手动除颤和自动除颤（AED)功能，外观与真实除颤仪外观高度一致。
▲2、模拟除颤仪拥有≥7寸液晶屏幕。（投标时需提供实物图片）
3、可调节焦耳档位，可根据需要选择除颤能量值（0-300J可选）。
4、界面可显示心电图波形，并分析当前采集的心律是否可除颤
5、可模拟显示双相波除颤的能量曲线
6、可语音提示“正在充电”“充电完成”等
7、自动除颤（AED）功能：内置≥10种情景模式供训练使用。可智能检测是否插入电极片。
8、可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2 种电极片。
9、除颤手柄具有磁力，可自动吸引。
▲10、可模拟心电监护，显示12导联心电波形。
11、可模拟同步复律，当心律为室上心动过速、心房扑动、心房颤动、室性心动过速时可进行同步复律，同步复律时可检测出QRS波，选择最佳放电时期（心室肌绝对不应期放电，即R波降支或R波即使后30ms）。
12、内置锂电池，除颤界面有电池电量图标，可实时监控模拟除颤仪电量信息。
▲13、配置本设备操作使用二维码，微信扫码可观看操作视频，供使用者学习。（投标时需提供二维码截图）。

（三）高级人体气管插管训练模型
	配置清单

	序号
	名称
	数量
	功能

	1
	高级人体气管插管训练模型
	1
	主要用途：用来练习经口、鼻气管插管


1、标准的成人头颈部，解剖位置明显。
2、可进行口腔、鼻腔气管插管操作
2.1正确操作插入气道时，通气可使肺部膨胀，并可注入空气到导管气囊固定导管。
2.2错误操作插入食道时，通气时可使胃膨胀并会报警提示。
2.3错误操作使喉镜造成牙齿受压力度过大时，会报警提示
▲3、配置本设备操作使用二维码，微信扫码可观看操作视频，供使用者学习。（投标时需提供二维码截图）。

（四）穿戴式环甲膜穿刺模型
	配置清单

	序号
	名称
	数量
	功能要求

	1
	穿戴式环甲膜穿刺模型
	1
	主要用途：用来练习环甲膜穿刺术


1、可清晰触摸到甲状软骨、环状软骨、环甲间韧带，便于操作定位
2、一个组件上可进行多次练习，并且皮肤与气管软骨可方便更换
3、可进行环甲膜穿刺术、气管切开术、环甲膜切开练习，通气后模拟肺部会有起伏，方便判断穿刺是否正确

（五）血压测量手臂训练及考核系统
	配置清单

	序号
	名称
	数量
	功能

	1
	血压测量手臂
	1
	主要用途：为成人左手臂，内置锂电池及传感器，可用来练习及考核血压测量

	2
	血压测量训练及考核系统
	1
	可随机设置血压值进行考核，并可实时检测袖带缠绑位置及水银下降速率

	3
	血压测量考核终端
	1
	内置血压测量训练及考核系统

	4
	血压计、听诊器
	1
	为临床上真实的血压计、听诊器。


1、可进行血压测量的训练及考核。
2、可触及肱动脉与桡动脉搏动。
3、系统可自主检测有无触及脉搏，检测位置是否正确。
4、可实时监测血压计袖带缠绑的位置及水银柱下降的速率。
5、手臂内置锂电池，可与考核系统无线连接。
6、血压测量可使用临床上真实的血压计、听诊器。
7、考核终端采用≥5.5英寸高清显示电容触摸屏一体机，内嵌android等系统，分辨率≥1280*720。
▲8、考核终端可连接打印机，可打印成绩。
▲9、成绩单可显示考生的考号、场次、时间、心率、血压、脉搏检查、袖带位置等。（需提供成绩单图片）。
10、考核终端内置锂电池，并配置充电设备。
11、配置本设备操作使用二维码，微信扫码可观看操作视频，供使用者学习。（投标时需提供二维码截图）。

（六）外周穿刺、中心静脉导管插入模型
	配置清单

	序号
	名称
	数量
	功能

	1
	外周穿刺、中心静脉导管插入模型
	1
	主要用途：进行中心静脉置管的训练及考核


1、模型为成年人上半身，取仰卧头低位，右肩部垫高，头偏向对侧，使锁骨上窝显露出来。
2、体表标志明显，包括：胸骨切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨。
3、内有上腔静脉、颈内静脉、颈外静脉、颈动脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉，颈动脉可搏动。
4、可行锁骨下静脉、颈内静脉、颈外静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉穿刺练习及置管练习。
5、可模拟真实的颈动脉的搏动。
6、进针时落空感明显，正确穿刺时可抽出模拟血液。
7、可进行输注各种药物、补液、输血、血样采集、肝素化、营养支持治疗等操作。

（七）外周穿刺、中心静脉导管插入模型
	配置清单

	序号
	名称
	数量
	功能

	1
	膝关节腔内注射模型
	1
	主要用途：进行膝关节穿刺术的训练及考核


1、皮肤和肌肉分层清楚，具有完整的膝关节解剖结构，体表标志明显。
2、可反复进行穿刺，标准的穿刺体位，具有逼真的进针感。
3、可向滑囊内反复注入液体，模拟滑囊液。
4、具有智能评判系统：每个部位穿刺正确时，有相应提示。
5、皮肤可更换。

（八）皮肤缝合模块套装（4合1）
	配置清单

	序号
	名称
	数量
	功能

	1
	皮肤缝合模块
	4
	主要用途：进行皮肤切开缝合的训练及考核

	2
	皮肤固定底座
	1
	用来固定皮肤。


1、模块具有人体组织的三层结构：皮肤、脂肪、肌肉。
2、具有多种手术切口及伤口：一字切口、Ｙ型切口、Ｓ型切口、Ｔ型切口、环形切口、组织缺失性切口、点状切口。
3、可进行张力缝合：间断垂直褥式缝合、间断水平褥式缝合。
4、可进行无张力缝合。
5、配有皮肤缝合模块夹，练习缝合操作时更加稳固。
6、可以反复练习。

（九）孕妇腹部触诊及胎心监护模型
	配置清单

	序号
	名称
	数量
	功能

	1
	孕妇腹部触诊及胎心监护模型
	1
	主要用途：进行孕妇腹部触诊及胎心监护的训练及考核

	2
	听诊器、听筒
	1
	用来听胎心音。


1.模型为孕妇躯干，形态逼真，高分子环保材料制成，肤质仿真度高
2.可练习四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种练习
2.1.四步触诊法：子宫的大小可调节，可在右枕前（ROA）左枕前（LOA）右枕后（ROP）左枕后（LOP）胎位等触诊
2.2.可通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周
2.3.可进行胎心监护：胎心音频率可调节，胎心频率范围60—200次/分，胎心音可内放、外放，音量大小可调节。
3.有能进行乳房护理练习，进行乳房检查：乳房有纤维瘤、癌症等病变的功能者优先。
4.可行骨盆外测量。
5.模型有真实的会阴、阴道、肛门，可进行双合诊、三合诊练习。
6.可触及宫颈进行指检，外阴可进行消毒、冲洗练习。
7.外皮可更换
▲8、配置本设备操作使用二维码，微信扫码可观看操作视频，供使用者学习。（投标时需提供二维码截图）。

（十）分娩机转示教模型
	配置清单

	序号
	名称
	数量
	功能

	1
	分娩机转示教模型
	1
	主要用途：进行产妇分娩的示教


1、该模型为剖面直观，按照真人的生理解剖结构进行设计；
2、具有精确的解剖标志，子宫与骨性盆腔的轮廓明显；
3、模型由机械传动结构演示分娩中衔接一下降一俯屈一内旋转一仰伸一复位及外旋转一肩娩出等正常机转动作；

（十一）阴道后穹窿穿刺操作模型
	配置清单

	序号
	名称
	数量
	功能

	1
	阴道后穹窿穿刺操作模型
	1
	主要用途：进行阴道后穹窿穿刺操作的训练及考核


1、模型由外皮、固定腹腔脏器、子宫、子宫直肠凹血囊、阴道、直肠水囊组成。
2、模型采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实。
3、操作过程中在子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入，将有透明液体抽出。 
4、穿刺错误，如刺入直肠，将抽出红色液体，为操作失败。 
5、操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。
6、配置本设备操作使用二维码，微信扫码可观看操作视频，供使用者学习。（投标时需提供二维码截图）。

（十二）女性骨盆测量操作模型
	配置清单

	序号
	名称
	数量
	功能

	1
	女性骨盆测量操作模型
	1
	主要用途：进行女性骨盆测量操作的训练及考核


1.模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构精确
2.包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、坐骨结节、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合及第4、5腰椎等结构
3.可显示骨盆腔的三个平面：a) 骨盆入口平面，b) 中骨盆平面，c) 骨盆出口平面
4.可真实测量出各平面径线：入口前后径 ；入口横径；入口斜径；小平面前后径；坐骨结节间径
5.可练习骨盆内外测量

（十三）儿童心肺复苏训练及考核系统
	配置清单

	序号
	名称
	数量
	功能

	1
	儿童心肺复苏模拟人
	1
	主要用途儿童心肺复苏模拟人是一款集教学、训练、考核功能为一体的儿童心肺复苏训练模型。可用来进行心肺复苏术的训练及考核

	2
	儿童心肺复苏训练及考核系统
	1
	用于监测、反馈并记录心肺复苏按压、吹气数据是否正确

	3
	平板电脑
	1
	用于安装心肺复苏训练及考核系统，储存各个学员训练及考核成绩，进行参数设置

	4
	心肺复苏按压垫
	1
	用于心肺复苏训练，便于操作


1、模拟人为高分子材料，环保无刺鼻气味。（为保证使用者安全，投标时需提供专业检测机构出具的材质无毒无害检测报告）；
2、模拟人头颈部解剖位置准确，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，头可左右摆动，水平可转动180度。
▲2.1模拟人上下身分离简单，便于装箱和携带。
3、眼球为透明晶体，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，任何角度可对光反射；瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。
4、可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强，可感知是否有检查脉搏。
5、心肺复苏执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》
5.1可行胸外按压
5.2可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道
5.3可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏
6、模型内置锂电池，模拟人和平板电脑之间无线连接。
7、全程实时监测心肺复苏多项指标：
7.1 可监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压中断时间显示。
7.2可监测吹气次数（多吹、少吹）、潮气量（过大、过小）、潮气时间、气体进胃。
8、全程自动反应：气道开放、气体进胃。
9、可动画显示吹气、按压场景
10、系统具有训练，考核两种操作模式，
10.1训练模式：按照30:2练习。按压深度、按压频率、吹气，按压频率有显示，按压有过大、过小；吹气有过大、过小、气体进胃显示。
10.2考核模式：具有国赛标准一键设置功能，设置项包括：竞赛时间、CPR循环次数、按压和吹气的正确比率（决定急救操作后的复活标准）、潮气量和按压深度的标准范围等。
11、系统界面深色、浅色可一键切换。
12、成绩单可保存、可导出，也通过wifi打印机打印
13、软件内嵌入使用帮助。
14、配有心肺复苏操作垫。
▲15、配置本设备操作使用二维码，微信扫码可观看操作视频，供使用者学习。（投标时需提供二维码截图）。

（十四）儿童腰椎穿刺训练模型
	配置清单

	序号
	名称
	数量
	功能

	1
	儿童腰椎穿刺训练模型
	1
	主要用途：可用来进行儿童腰椎穿刺术的训练及考核



1.此模型为5岁儿童大小，皮肤柔软，人体解剖结构准确。
2.可模拟脊柱和脊髓。脊柱可灌装液体，模拟脑脊液。
3.模拟人取弓形侧卧位。
4.各穿刺点定位错误，穿刺时有阻抗感。
5.可以练习腰椎穿刺硬膜外阻滞、腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。
6.具有真实的阻滞感和落空感，穿刺成功并可以抽取脑脊液。

（十五）婴儿气管插管操作模型
	配置清单

	序号
	名称
	数量
	功能

	1
	婴儿气管插管操作模型
	1
	主要用途：可用来进行婴儿气管插管术的训练及考核


1、模型具有舌、口、咽、会厌、喉、声带和气管等解剖结构。
2、可经口、鼻气管插管。
3、可模拟婴儿的头部活动后仰。
4、可以通过吹气方式、测试插管是否正确地插入气道。

（十六）儿童气管插管操作模型
	配置清单

	序号
	名称
	数量
	功能

	1
	儿童气管插管操作模型
	1
	主要用途：可用来进行儿童气管插管术的训练及考核


1、具有逼真的儿童口、咽、气管等解剖结构。
2、可经口、鼻气管插管。
3、儿童头颈可后仰，以便开放气道。
4、可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确。
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